VOCI DI CAPITOLATO

Pannello modello Isolpack Ecoline Lithos G spessore: [……] mm (nel caso aggiungere: versione REI [……])

Pannelli ISOLPACK ECOLINE ROOF modello LITHOS G classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 (e resistenza al fuoco REI [……] costituiti da due supporti metallici ricavati mediante profilatura da nastri di acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciati di colore bianco grigio esterno e bianco grigio interno, passo utile 1000mm, conformi alle raccomandazioni AIPPEG. Profilo esterno con altezza greca 40mm interasse greche 250mm spessore protetto da pellicola pelabile; profilo interno microgrecato; coibente formato da fibre di vetro dello spessore di [……] mm.